붙임		위조상품 유통방지기술 현황

구분	기술 주요 내용
	광간섭 시각효과가 적용된 위조방지 라벨 ∎ 라벨 표면에 광간섭 보안 요소가 삽입되어, 보는 각도에 따라 색상 및 이미지 변화 → 육안으로 정품 여부 확인 가능
	봉인 기능이 적용된 라벨 ∎ 제품 박스, 장비에 부착 후 제거 시, 라벨 또는 피착면에 ‘VOID’, ‘OPEN’ 등의 경고 문구 표시 → 정품 인증 및 무단 개봉 방지에 활용
	자외선 형광소재가 적용된 보안 인쇄물 ∎ 특정 파장의 자외선을 비추었을 때만 발광하는 형광물질이 인쇄잉크에 적용된 기술 → 자외선램프를 통해 진위 확인 가능
	비가시성 보안라벨 기술이 적용된 제품상자 ∎ 제품상자 외부에 육안 식별이 어려운 워터마크형 보안 라벨 부착 → 소비자는 전용 앱을 이용해 정품 여부를 즉시 확인 가능 및 유통 이력 추적 가능
	나노 패턴 기술이 적용된 신용카드 ∎ 제품 표면에 투과 또는 반사되는 빛이 특정 이미지를 나타내 진위 여부를 식별하는 기술 → 휴대폰 플래시로 정품 확인 가능
	화폐제조 요판기술*이 적용된 작품 ∎ 손으로 만졌을 때 느껴지는 오톨도톨한 촉감으로 진위여부를 확인하는 기술로 화폐 제조에 사용되는 기법 * 인쇄판에 글자나 그림을 오목하게 파서 잉크를 채운 이후 강한 압력으로 인쇄
	복합 기술이 적용된 QR코드 ∎ QR코드에 워터마크, 미세문자, 복사방지패턴 등 비가시성 보안요소를 중첩한 물리적 보안 기술 → QR코드를 인식하면 정·가품 확인 가능
	비가시성 기술이 적용된 정품인증 라벨 ∎ QR코드와 결합된 보이지 않는 코드에 가변형 보안값을 삽입해 동일 제품에도 각기 다른 보안코드 생성 * 소비자·유통사·제조사별로 구분된 전용 어플을 통해 위변조 탐지 및 실시간 추적
	RFID 등의 기술이 적용된 표식 ∎ 최신 RFID와 EM* 기능에 광결정 필름, 형광 다중화, 특수물질감응 기술 적용 → 위·변조 방지 및 반환 이력 관리 가능 * Electromagnetic field : "전기"와 "자석"이 만들어내는 보이지 않는 힘
	미세문자 기술이 적용된 제품 외관 ∎ 육안 식별이 어려운 10마이크로미터(1/100mm) 크기의 미세문자 삽입 → 육안으로는 선으로 보이나 확대경으로 문자와 숫자 식별 가능
	RFID 기술을 활용한 정품식별기술 ∎ 초고주파(300MHz~3GHz) 기반 RFID 기술을 활용하여 유통 단계별 정품 식별 및 이력 추적이 가능한 위조 방지 시스템 구현