참고		주요 신기술(NET) 및 신제품(NEP) 사례

□ 신기술(NET) 사례

	NET 사례		L-폴리유산 분자량 제어를 통한 V자 폐쇄도형 생분해성 스텐트 제조 기술
ㅇ(업체명) ㈜도터 ㅇ(용도) 의료기기용 스텐트 ㅇ(내용) 폴리락트산(PLLA) 생분해성 폴리머 튜브에 제 2 고조파 레이저를 조사하여 스텐트 패턴 형태로 가공하는 공정 기술 ㅇ(특징) 분자량을 제어하여 생분해성 스텐트의 높은 기계적 강도 유지 및 생분해 기간 조절 ㅇ(파급효과) 기존 금속 스텐트의 한계를 극복하여 생채조건에 맞게 분해 속도, 강도 설계, 다양한 소재로 코팅해 치료효과를 극대화

□ 신제품(NEP) 사례

	NEP 사례		강성증대용 RC보강 파형강판
ㅇ (업체명) ㈜픽슨 ㅇ (용도) 수로, 가교 등에 활용되는 파형강판 ㅇ (내용) 휨·압축 강성 대폭 향상 및 편토압(흙이 옹벽 등 구조물에 가하는 측면 압력), 장지간(교량 처럼 기둥 간 넓은 간격) 안정성 향상 ㅇ (특징) 경량 소재로 야적 공간 절약 및 소형 장비로도 작업이 가능하며, 강재 거푸집 적용으로 분할 타설이 가능하여 시공성 개선 ㅇ (파급효과) 편토압 등의 환경에서의 안정성 향상과 간편한 시공방식으로 경제적이고 안전한 작업환경 가능